                                   ZEROPLUS Protocol Analyzer MIPI DSI Module_Ver1.02.00
  Date:2013/7/16                                  ZEROPLUS Technology CO;TD 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

   敬愛親愛的客戶您好:

       感謝您購買使用ZEROPLUS產品 
   這個 README 檔包含安裝 ZEROPLUS Protocol Analyzer MIPI DSI Module_Ver1.02.00 的安裝注意事項與其它資訊。
   我們強烈建議您在安裝或升級之前，讀完這個檔案，以便獲得相關資訊，協助您充份發揮 ZEROPLUS Protocol Analyzer 
   MIPI DSI Module的效能。


   索引
      ================================
      1. 產品特色
      2. 系統需求
      3. 安裝 ZEROPLUS Protocol Analyzer MIPI DSI Module
      4. 注意事項
      5. 聯絡方式
      ================================
    1.產品特色   
        MIPI (Mobile Industry Processor Interface)是2003年由ARM, Nokia, ST ,TI等公司成立的一個聯盟(www.mipi.org)
      ，目的是把手機內部的介面如攝像頭、顯示幕介面、射頻/基帶介面等標準化，從而減少手機設計的複雜程度和增加設計
      靈活性。MIPI 聯盟下面有不同的WorkGroup，分別定義了一系列的手機內部介面標準，比如攝像頭介面 CSI、顯示介面 
      DSI、射頻介面 DigRF、麥克風/喇叭介面 SLIMbus 等。統一介面標準的好處是手機廠商根據需要可以從市面上靈活選擇
      不同的晶片和模組，更改設計和功能時更加快捷方便。
  
    2.系統需求

      作業系統支援：
       Windows 2000 (Professional、Server系列)
       Windows XP (Home、Professional Editions 32位元版本)
       Windows VISTA(32位元、64位元版本)
       Windows 7(32位元、64位元版本)

      硬體系統需求:
       CPU:
        最低配備 166MHz以上, 建議配備 900MHz以上
 
       記憶體：
        最低配備 64MB以上, 建議配備 256MB以上

       顯示卡:
        擁有VGA顯示能力,輸出解析最低為1024X768

       硬碟空間：
        100MB以上的可用硬碟空間

       USB:
        最低配備 支援USB1.1, 建議配備 支援USB2.0
        最少 100MB 的可用硬碟空間

    3.安裝ZEROPLUS Protocol Analyzer MIPI DSI Module
      3.1. 請將 ZEROPLUS Protocol Analyzer MIPI DSI Module安裝光碟置入您的光碟機，並執行下列步驟：
           如果光碟的自動播放功能被啟動時，請從出現的選項清單中選擇「安裝 ZEROPLUS Protocol Analyzer MIPI DSI」。
           如果光碟片沒有自動執行，請按下 Windows「開始」按鈕，然後按「執行」。在「開啟」欄位
           中輸入“D:\setup.exe”（假設光碟機為“D:\”），然後按下「下一步」按鈕。
	
      3.2. 開始安裝後，在「授權合約」畫面中按下「我接受授權合約中的條款」接受合約並繼續安裝
           ZEROPLUS Protocol Analyzer MIPI DSI Module。如果您不接受孕龍科技軟體授權合約中的條款，則會取消安裝程序。

      3.3. 開啟Logic Analyzer軟體，在通道線按滑鼠右鍵選"歸納信號線為匯流排"，滑鼠移動到新增匯
           流排按滑鼠右鍵選"匯流排屬性"，會跳出匯流排屬性對話框，再點選"匯流排協定設定"，在下面的
           清單中就可看到ZEROPLUS LA MIPI DSI功能選項，點選後在到參數配置中，輸入所需的設定值，按
           下確定後就可使用MIPI DSI分析功能
 
    4.注意事項
      4.1. 須先安裝ZEROPLUS Logic Analyzer主程式，才能使用匯流排協定功能
      4.2. 匯流排協定註冊方法，請與孕龍科技的業務人員連絡。
      4.3. 修改項目：
          4.3.1. 增加封包格式不對的錯誤解碼告知。

    5.聯絡方式

       服務時間：週一至週五，上午9:00-12:00/下午1:30-5:30

 	孕龍科技股份有限公司
　    　Copyright 2013, ZEROPLUE Technology CO; LTD
       總公司
       地址:新北市中和區建八路121號3樓
       電話: +886-2-6620-2225 
       傳真: +886-2-6620-2226

       儀器事業處/台北業務部
       地址: 新北市中和區建八路123號2樓
       服務電話: +886-2-6620-2225 
　     傳真:     +886-2-2223-4362
       服務電子郵件信箱:  service_2@zeroplus.com.tw

   　  儀器事業處/新竹業務部
　     地址: 新竹市舊社里9鄰湳雅街242之1號2樓 
       服務電話: 03-5426637 分機:87
       傳真:     03-5424917   
       服務電子郵件信箱:  hunter@zeroplus.com.tw


       儀器事業處/北京代表處
       地址: 北京市海淀區安寧庄西路9號院(當代城市家園)13號樓D座402室
       服務電話: +86-10-51159268 
　     傳真:     +86-10-51159278
       服務電子郵件信箱:  adam1833@zeroplus.com.tw
                          kan@zeroplus.com.tw

       儀器事業處/上海代表處
       地址: 上海市浦東新區張江晨暉路825弄8號101室
       服務電話: +86-21-50155235~6
　     傳真:     +86-21-50155235 #607
       服務電子郵件信箱:  adam1833@zeroplus.com.tw
                          kan@zeroplus.com.tw

       儀器事業處/深圳代表處
       地址: 深圳市寶安82區新湖路華美居商務中心A區C座605室
       服務電話: +86-755-29556305 
　     傳真:     +86-755-29556306  #613
       服務電子郵件信箱:  jesse_cn@zeroplus.com.tw
                          kan@zeroplus.com.tw

   　　孕龍科技台灣網址:  www.zeroplus.com.tw

 
       ZEROPLUS 是孕龍科技股份有限公司的商標。
       所有其他品牌與產品名稱是其個別公司或組織的商標或註冊商標。
