                                   ZEROPLUS Protocol Analyzer MIPI DSI Module_Ver1.02.00
  Date:2013/7/16                                 ZEROPLUS Technology CO;TD 

   敬爱亲爱的客户您好:

       感谢您购买使用ZEROPLUS产品这个 README 档包含安装 ZEROPLUS Protocol Analyzer MIPI DSI Module_Ver1.02.00 
   的安装注意事项与其它信息。我们强烈建议您在安装或升级之前，读完这个档案，以便获得相关信息，协助您充份发挥 ZEROPLUS Protocol 
   Analyzer MIPI DSI Module的效能。


   索引
      ================================
      1. 产品特色
      2. 系统需求
      3. 安装 ZEROPLUS Protocol Analyzer MIPI DSI Module
      4. 注意事项
      5. 联络方式
      ================================
    1.产品特色   
          MIPI (Mobile Industry Processor Interface)是2003年由ARM, Nokia, ST ,TI等公司成立的一个联盟(www.mipi.org)，
　　　目的是把手机内部的介面如摄像头、显示屏介面、射频/基带介面等标准化，从而减少手机设计的复杂程度和增加设计灵活性。MIPI
　　　联盟下面有不同的WorkGroup，分别定义了一系列的手机内部介面标准，比如摄像头介面 CSI、显示介面 DSI、射频介面 DigRF、麦
　　　克风/喇叭介面 SLIMbus 等。统一介面标准的好处是手机厂商根据需要可以从市面上灵活选择不同的芯片和模组，更改设计和功能时
　　　更加快捷方便。
  
    2.系统需求

      操作系统支持：
       Windows 2000 (Professional、Server系列)
       Windows XP (Home、Professional Editions 32位版本)
       Windows VISTA(32位、64位版本)
       Windows 7(32位、64位版本)

      硬件系统需求:
       CPU:
        最低配备 166MHz以上, 建议配备 900MHz以上
 
       内存：
        最低配备 64MB以上, 建议配备 256MB以上

       显示卡:
        拥有VGA显示能力,输出解析最低为1024X768

       硬盘空间：
        100MB以上的可用硬盘空间

       USB:
        最低配备 支持USB1.1, 建议配备 支持USB2.0

    3.安装ZEROPLUS Protocol Analyzer MIPI DSI Module
      3.1. 请将 ZEROPLUS Protocol Analyzer MIPI DSI Module安装光盘置入您的光驱，并执行下列步骤：
           如果光盘的自动播放功能被启动时，请从出现的选项清单中选择「安装 ZEROPLUS Protocol Analyzer MIPI DSI」。
           如果光盘片没有自动执行，请按下 Windows「开始」按钮，然后按「执行」。在「开启」字段中输入“D:\setup.exe”（假设光驱为“D:\”），
           然后按下「下一步」按钮。	

      3.2. 开始安装后，在「授权合约」画面中按下「我接受授权合约中的条款」接受合约并继续安装ZEROPLUS Protocol Analyzer 7-SEGMENT 
           LED Module。如果您不接受孕龙科技软件授权合约中的条款，则会取消安装程序。

      3.3. 开启Logic Analyzer软件，在信道线按鼠标右键选"归纳信号线为总线"，鼠标移动到新增总线按鼠标右键选"总线属性"，会跳出总
           线属性对话框，再点选"总线协定设定"，在下面的清单中就可看到ZEROPLUS LA MIPI DSI功能选项，点选后在到参数配置中，
           输入所需的设定值，按下确定后就可使用MIPI DSI分析功能
 
    4.注意事项
      4.1. 须先安装ZEROPLUS Logic Analyzer主程序，才能使用总线协定功能
      4.2. 总线协定注册方法，请与孕龙科技的业务人员连络。
      4.3. 修改项目：
          4.3.1. 增加封包格式不对的错误译码告知。

    5.联络方式

       服务时间：周一至周五，上午9:00-12:00/下午1:30-5:30

	孕龙科技股份有限公司
　    　Copyright 2013, ZEROPLUE Technology CO; LTD
       总公司
       地址: 新北市中和区建八路121号3楼
       电话: 886-2-6620-2225 
       传真: 886-2-6620-2226

       仪器事业处/台北业务部
       地址: 新北市中和区建八路123号2楼
       服务电话: 886- 2-66202225 
　     传真:     886-2-22234362
       服务电子邮件信箱:  service_2@zeroplus.com.tw

   　  仪器事业处/新竹业务部
　   　地址: 新竹市旧社里9邻湳雅街242之1号2楼 
       服务电话:886-3-5426637 分机:87
       传真:    886-3-5424917   
       服务电子邮件信箱:  hunter@zeroplus.com.tw 

       仪器事业处/北京代表处
       地址: 北京市海淀区安宁庄西路9号院(当代城市家园)13号楼D座402室
       服务电话: +86- 10-51159268
　     传真:     +86- 10-51159278
       服务电子邮件信箱:   adam1833@zeroplus.com.tw
                           kan@zeroplus.com.tw

       仪器事业处/上海代表处
       地址: 上海市浦东新区张江晨晖路337弄172号101
       服务电话: +86-21- 50155235~6
　     传真:     +86-21- 50155235 #607
       服务电子邮件信箱:   adam1833@zeroplus.com.tw
                           kan@zeroplus.com.tw

       仪器事业处/深圳代表处
       地址: 深圳市宝安82区新湖路华美居商务中心A区C座605室
       服务电话: +86- 755-29556305
　     传真:     +86- 755-29556306 #613
       服务电子邮件信箱:   jesse_cn@zeroplus.com.tw
                           kan@zeroplus.com.tw

   　　孕龙科技台湾网址:  www.zeroplus.com.tw 
       ZEROPLUS 是孕龙科技股份有限公司的商标。
       所有其它品牌与产品名称是其个别公司或组织的商标或注册商标。

