                                     Protocol Analyzer ModBus Module_Ver1.24.00
  Date:2013/8/6                                  

   敬爱亲爱的客户您好:

       感谢您购买使用本产品这个 README 档包含安装 Protocol Analyzer ModBus Module_Ver1.24.00
   的安装注意事项与其它信息。我们强烈建议您在安装或升级之前，读完这个档案，以便获得相关信息，协助您充份发挥
   Protocol Analyzer ModBus Module的效能。


   索引
      ================================
      1. 产品特色
      2. 系统需求
      3. 安装 Protocol Analyzer ModBus Module
      4. 注意事项
      ================================
    1.产品特色   
         ModBus能够简化PLC之间的通讯传输，比起以往的RS-232、RS-485更能提供强大的效率，常见的应用周边如
　　　电力系统控制、电梯、大型印刷机台等会使用到PLC的设备上。     

    2.系统需求

      操作系统支持：
       Windows 2000 (Professional、Server系列)
       Windows XP (Home、Professional Editions 32位版本)
       Windows VISTA(32位版本)
       Windows 7(32位、64位版本)

      硬件系统需求:
       CPU:
        最低配备 166MHz以上, 建议配备 900MHz以上
 
       内存：
        最低配备 64MB以上, 建议配备 256MB以上

       显示卡:
        拥有VGA显示能力,输出解析最低为1024X768

       硬盘空间：
        100MB以上的可用硬盘空间

       USB:
        最低配备 支持USB1.1, 建议配备 支持USB2.0

    3.安装Protocol Analyzer ModBus Module
      3.1. 请将 Protocol Analyzer ModBus Module安装光盘置入您的光驱，并执行下列步骤：
           如果光盘的自动播放功能被启动时，请从出现的选项清单中选择「安装 Protocol Analyzer ModBus Module」。
           如果光盘片没有自动执行，请按下 Windows「开始」按钮，然后按「执行」。在「开启」字段中输入“D:\setup.exe”
　　　　　（假设光驱为“D:\”），然后按下「下一步」按钮。	

      3.2. 开始安装后，在「授权合约」画面中按下「我接受授权合约中的条款」接受合约并继续安装Protocol 
           Analyzer ModBus Module。如果您不接受本公司软件授权合约中的条款，则会取消安装程序。

      3.3. 开启Logic Analyzer软件，在信道线按鼠标右键选"归纳信号线为总线"，鼠标移动到新增总线按鼠标右键选
           "总线属性"，会跳出总线属性对话框，再点选"总线协定分析设定"，在下面的清单中就可看到LA 
           ModBus功能选项，点选后在到参数配置中，输入所需的设定值，按下确定后就可使用ModBus分析功能
 
    4.注意事项
      4.1. 须先安装Logic Analyzer主程序，才能使用总线协定分析功能
      4.2. 总线协定分析注册方法，请与本公司的业务人员连络。
      4.3. 修改项目：
          4.3.1. 修正LRC译码计算错误。



