                                          Protocol Analyzer SD3.0 Module_Ver1.03.00
  Date:2014/3/18                                     

   敬爱亲爱的客户您好:

       感谢您购买使用本产品这个 README 档包含安装  Protocol Analyzer SD3.0 Module_Ver1.03.00
   的安装注意事项与其它信息。我们强烈建议您在安装或升级之前，读完这个档案，以便获得相关信息，协助您充份发挥 
    Protocol Analyzer SD3.0 Module的效能。


   索引
      ================================
      1. 产品特色
      2. 系统需求
      3. 安装  Protocol Analyzer SD3.0 Module
      4. 注意事项
      ================================
    1.产品特色   
      SD3.0主要是制定更高的储存容量(Max 2TB)与传输速率(Max 208MHz)，而传输速率由原来的50MHz (SD2.0)，提升
　　　到高达四倍的208MHz(SD3.0)，主要具有三种模式传输SD 4-bit, SD 1-bit, SPI Mode，在数据译码上基本所需使
　　　用接脚分别为CLK、CMD、Data0~Data3。
      
    2.系统需求

      操作系统支持：
       Windows 2000 (Professional、Server系列)
       Windows XP (Home、Professional Editions 32位版本)
       Windows VISTA(32位、64位版本)
       Windows 7(32位、64位版本)

      硬件系统需求:
       CPU:
        最低配备 166MHz以上, 建议配备 900MHz以上
 
       内存：
        最低配备 64MB以上, 建议配备 256MB以上

       显示卡:
        拥有VGA显示能力,输出解析最低为1024X768

       硬盘空间：
        100MB以上的可用硬盘空间

       USB:
        最低配备 支持USB1.1, 建议配备 支持USB2.0

    3.安装 Protocol Analyzer SD3.0 Module
      3.1. 请将  Protocol Analyzer SD3.0 Module安装光盘置入您的光驱，并执行下列步骤：
           如果光盘的自动播放功能被启动时，请从出现的选项清单中选择「安装  Protocol Analyzer SD3.0 Module」。
           如果光盘片没有自动执行，请按下 Windows「开始」按钮，然后按「执行」。在「开启」字段中输入“D:\setup.exe”
　　　　　（假设光驱为“D:\”），然后按下「下一步」按钮。	

      3.2. 开始安装后，在「授权合约」画面中按下「我接受授权合约中的条款」接受合约并继续安装 Protocol
　　　　　 Analyzer SD3.0 Module。如果您不接受本公司软件授权合约中的条款，则会取消安装程序。

      3.3. 开启Logic Analyzer软件，在信道线按鼠标右键选"归纳信号线为总线"，鼠标移动到新增总线按鼠标右键选"总线属性"
           ，会跳出总线属性对话框，再点选"总线协定分析设定"，在下面的清单中就可看到 LA SD3.0 MODULE功能选
           项，点选后在到参数配置中，输入所需的设定值，按下确定后就可使用SD3.0分析功能
 
    4.注意事项
      4.1. 须先安装 Logic Analyzer主程序，才能使用总线协定分析功能
      4.2. 总线协定分析注册方法，请与本公司的业务人员连络。
      4.3. 修改项目：
          4.3.1. 存档切页会当掉。
                 修改前：存档切页会当掉。
                 修改后：存档切页不会当掉。

