                                     Protocol Analyzer ModBus Module_Ver1.24.00
  Date:2013/8/6                                
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

   敬愛親愛的客戶您好:

       感謝您購買使用本產品 
   這個 README 檔包含安裝 Protocol Analyzer ModBus Module_Ver1.24.00 的安裝注意事項與其它資訊。
   我們強烈建議您在安裝或升級之前，讀完這個檔案，以便獲得相關資訊，協助您充份發揮 Protocol
   Analyzer ModBus Module的效能。


   索引
      ================================
      1. 產品特色
      2. 系統需求
      3. 安裝 Protocol Analyzer ModBus Module
      4. 注意事項
      ================================
    1.產品特色   
      	ModBus能夠簡化PLC之間的通訊傳輸，比起以往的RS-232、RS-485更能提供強大的效率，常見的應用周邊如電力系
      統控制、電梯、大型印刷機台等會使用到PLC的設備上。

    2.系統需求

      作業系統支援：
       Windows 2000 (Professional、Server系列)
       Windows XP (Home、Professional Editions 32位元版本)
       Windows VISTA(32位元版本)
       Windows 7(32位元、64位元版本)

      硬體系統需求:
       CPU:
        最低配備 166MHz以上, 建議配備 900MHz以上
 
       記憶體：
        最低配備 64MB以上, 建議配備 256MB以上

       顯示卡:
        擁有VGA顯示能力,輸出解析最低為1024X768

       硬碟空間：
        100MB以上的可用硬碟空間

       USB:
        最低配備 支援USB1.1, 建議配備 支援USB 2.0

    3.安裝Protocol Analyzer ModBus Module
      3.1. 請將 Protocol Analyzer ModBus Module安裝光碟置入您的光碟機，並執行下列步驟：
           如果光碟的自動播放功能被啟動時，請從出現的選項清單中選擇「安裝 Protocol Analyzer
           ModBus Module」。
           如果光碟片沒有自動執行，請按下 Windows「開始」按鈕，然後按「執行」。在「開啟」欄位
           中輸入“D:\setup.exe”(假設光碟機為“D:\”)，然後按下「下一步」按鈕。
	

      3.2. 開始安裝後，在「授權合約」畫面中按下「我接受授權合約中的條款」接受合約並繼續安裝
           Protocol Analyzer ModBus Module。如果您不接受本公司軟體授權合約中的條款，則會取消安裝程序。

      3.3. 開啟Logic Analyzer軟體，在通道線按滑鼠右鍵選"歸納信號線為匯流排"，滑鼠移動到新增匯流排按
           滑鼠右鍵選"匯流排屬性"，會跳出匯流排屬性對話框，再點選"匯流排協定模組設定"，在下面的清單
           中就可看到LA ModBus功能選項，點選後在到參數配置中，輸入所需的設定值，按下確定後就
          可使用ModBus分析功能
 
    4.注意事項
      4.1. 須先安裝Logic Analyzer主程式，才能使用匯流排協定分析功能
      4.2. 匯流排協定分析註冊方法，請與本公司的業務人員連絡。
      4.3. 修改項目：
          4.3.1. 修正LRC解碼計算錯誤。